Firmenzeichen Mercedes-Benz W123,W126

Da die Magnet-Halterungen innen am Gewindestift des MB Firmenzeichens befestigt werden, bricht dieser beim Lösen der Mutter auf Grund des Alters der Fahrzeuge gerne mal ab. Zu allem Übel hat MB die Fertigung der FZ für den W123,W126 auch noch eingestellt.

Die beiliegende Foto-Demo zeigt Ihnen wie Sie das Firmenzeichen trotzdem weiter verwenden können, und unsere Magnethalterung an der beiliegenden Schraube mit verkürztem Sechskantkopf befestigen können.

**Sie brauchen dazu einen guten Zwei-Komponentenkleber z.B. UHU-Endfest**

Die Arbeitsgänge sollten in alphabetischer Bildreihenfolge abgearbeitet werden.

Heimo Bley / Autoservcie + Zubehör

www.kuehlerstern.de